Додаток 1

до рішення міськвиконкому

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Перелік та періодичність надання послуг

ДП «Металіст» ВАТ «Атмашбуд»

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Послуги | Об’єкт надання поcлуг | Обсяги та періодичність надання послуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.            1.1.      1.2.      1.3.    1.4.                  1.5.    1.6.    1.7.      1.8. | Прибирання сходових клітин:            вологе підмітання сходових площадок і  маршів перших 3-х поверхів    вологе підмітання сходових площадок і маршів вище 3-го поверху    миття сходових площадок і маршів    вологе протирання:  -          стін  -          дверей  -          поручнів  -          підвіконь  -          плафонів  -          віконних огорож  -          опалювальних приладів    миття вікон    обмітання пилу із стель    прибирання майданчиків перед входом у під’їзд    очищення приямків з металевою решіткою перед входом у під’їзд | Площа сходів,площадок і під’їздів, що прибирається в житлових будинках | Згідно законодавчо встановлених норм часу на одного прибираль-ника сходових клітин при 5-ти денному робочому тижні    щоденно    2 рази на тижні      3 рази на місяць      1 раз на місяць  1 раз на місяць  1 раз на місяць  1 раз на місяць  1 раз на місяць  1 раз на місяць  1 раз на місяць    1 раз на рік    1 раз на рік      1 раз на тиждень    1 раз на тиждень |
| 2.          2.1.          2.2        2.3.            2.4.              2.5. | Прибирання прибудинкової території          підмітання прибудинкових територій (з удосконаленим покриттям  1 клас  2 клас  3 клас    прибирання газонів дворів:  \*газони середньої засміченості  \*прибирання від випадкового сміття    підмітання снігу, який щойно випав:  територія з удосконаленим покриттям  1 клас  2 клас  3 клас     Зсування снігу,який шойно випав:  територія з удосконаленим покриттям  1 клас  2 клас  3 клас    Прибирання підвалу,технічних поверхів та покрівлі | Площа територій, що прибирається | Згідно законодавчо встановлених норм часу на одного двірника при 5-ти денному робочому тижні      5 разів на 2 тижня   5 разів на 2 тижня      3 рази на 2 тижня      на тротуарах – з початку снігопаду, у дворах- у той же день, за необхідністю        з початку снігопаду, у дворах – у той же день, за необхідінстю    Згідно типових норм, за необхідністю, але не рідше 2 разів на рік |
| 3. | Технічне обслуговування ліфтів | Будинки з ліфтами | Згідно графіка та відпо-відно до договорів з під-рядними організаціями |
| 4. | Обслуговування димовентиляційних каналів | Всі житлові будинки | Роботи виконуються згідно графіків техніч-ного огляду, розробле-них у відповідності до Правил безпеки газопостачання України, 1 раз на рік або за необхідністю |
| 5. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій  в установленому порядку при будинковій території | Всі житлові будинки | Поточний профілактик-ний ремонт будинків проводиться 1 раз на 3 роки згідно графіка. Поточний ремонт інших конструктивних елемен-тів проводиться згідно плану, за необхідністю. |
| 6. | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло-, водопос-тачання, водовідведення, зливової каналізації та аварійне обслуговування | Всі житлові будинки, що обладнані внутрішньобудинко-вими системами | Виконуються технічні огляди внутрішньо будинкових мереж, згідно графіків, за необхідністю. Профілак-тичне обслуговування систем тепло-, водопос-тачання, водовідведення  та зливової каналізації проводиться не менше 3-6 разів на рік, ліквідація виявлених несправ-ностей санітарно-технічного обладнання проводиться негайно, ліквідація аварій у внутрішньоквартирних мережах проводиться за необхідністю, з 17.00 до 8.00 та в вихідні і святкові дні |
| 7. | Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води | Багатоповерхові житлові будинки, крім одноповерхових, ветхих та аварійних будинків | Витрати електроенергії на освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води. |
| 8. | Енергопостачання ліфтів | 1 будинок обладнаний ліфтом | Постійно. |

Директор департаменту економічного розвитку М.М. Костриця

Керуючий справами міськвиконкому О.М. Пашко